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   Традиционный способ ферментации табака в кипах длительный, трудоемкий  и энергозатратный. Оснащение табакопроизводящих хозяйств высокоэффективными камерами для сушки табака и получить сырье нового вида. В результате проведенных исследований учеными института были разработаны способы ферментации табака в рыхлой массе при температуре 70-80 град С при совмещении с сушкой (с досушкой и после сушки средней жилки). Рекомендовано оборудование, сушильные установки и режимы обработки (ферментация) табака. Разработанные схемы ферментации табака в рыхлой массе позволили рационально использовать сушильное оборудование, сократить сезонность его работы, снизить затраты труда на 70%, расход условного топлива на 7-20%, удельные капитальные затраты на 37%, сократить срок окупаемости в два раза. 
   Список литературы 6, табл. 2, прил. 2 
   Настоящая технологическая инструкция представляет интерес для операторов установок, технологов табакопроизводящих хозяйств и специалистов АПК.  
